Zaczepiana Brona talerzowa nadaje się do płytkiej uprawy ścierniska po zbiorze zbóż jak też i do głębokiej na 15 cm uprawy po zbiorze kukurydzy na ziarno. Specjalnie opracowane mocowanie talerzy jest odporne na zapychanie dzięki zastosowaniu dużego prześwitu. Dodatkowo maszyna wyposażona jest w podwójny wał o dużej nośności posiadający doskonałą zdolność wyrównywania gleby. Wysokiej jakości odporne na ścieranie łożyska talerzy niewymagające konserwacji i zapewniające ciągłe smarowanie. Zwarta obudowa wpływa na łatwość prowadzenia oraz najwyższy komfort pracy, a podwozie środkowe maszyny nadaje jej wyjątkowej zwrotności i pozwana na szybką i pewną jazdę po drodze mimo szerokości roboczej od 5 m do 9 m.