



**Zamiatarka T 801/4 L=2500**



Zamiatarka T 801/4 przeznaczona jest do odmiatania na jedną stronę z takich powierzchni jak: drogi, place budowy, magazyny oraz innych terenów płaskich pokrytych asfaltem, betonem lub kostką brukową.



Charakteryzuje się prostą lecz solidną budową oraz wysoką wydajnością. Konstrukcja zawieszenia umożliwia montaż zamiatarki na ciągniku (TUZ kat. II - przedni) lub popularnych modeli koparko ładowarek (po uprzednim dostosowaniu ramki - informacja u producenta).  
Napęd szczotki zapewnia silnik hydrauliczny zasilany z instalacji hydraulicznej ciągnika. Zamontowany siłownik hydrauliczny zapewnia łatwą zmianę kąta pracy szczotki (lewo/prawo), a pływający system zawieszenia dokładność w kopiowaniu terenu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ maszyny**  **Dane techniczne** | **T 801/4 (L-2500)** |
| Klasa ciągnika | 0,9 ÷ 1,2 |
| Kategoria przedni TUZ | kat. II |
| Szerokość zamiatania [mm] | 2500 |
| Obroty szczotki [obr/min.] | 120 ÷ 170 |
| Średnica szczotki [mm] | 915 |
| Liczba szczotek (plastikowa/druciana) [szt.] 2) | 25 / 25 |
| Prędkość robocza [km/godz.] | ≤15 |
| Prędkość transportowa max [km/godz.] | 25 |
| Masa zamiatarki bez wody / z wodą [kg] | ok. 600 / 850 |
| Gabaryty: |  |
| a) długość [mm] | 2100 |
| b) szerokość [mm] | 2900 |
| c) wysokość [mm] | 1550 |
| Ciśnienie rob. w układzie hydraulicznym [MPa] | 14 |
| Wydajność pompy ciągnika [l/min.] | 50 ÷ 80 |
| Typ szybkozłączy zasilających | 1/2” – ISO/A |

opcje dodatkowe:

* szczotka plastikowa lub mieszana ( 50% PPN + 50% drut metalowy)
* system zraszania wodą (2 zbiorniki po 120 litrów), czas pracy instalacji zraszającej  
  ok. 40 min

**Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Sp. z o.o.**

*ul. Tytoniowa 4,  16-300 Augustów*

***NIP 846-13-81-642***

*tel.: 87 643 34 76 do 78;   fax.: 87 643 20 63*

[*www.pom.com.pl*](http://www.pom.com.pl/)