





**Zaczepiany rozsiewacz nawozów ZG-TX.**

Firma Amazone posiadające w swojej ofercie rozsiewacze zaczepiane ZG-B oraz ZG-TS przedstawia kolejną maszynę z rozsiewaczy zaczepianych - uniwersalny rozsiewacz do nawozów mineralnych oraz wapna – rozsiewacz z serii ZG-TX. Maszyna zapewniająca wysoką precyzję – bardzo dobry rozkład poprzeczny oraz graniczny przy sianych nawozach, inteligentną kontrola dawki. Rozsiewacz dostępny będzie z mechaniczną regulacją dawki – wyposażenie Easy oraz elektroniczna kontrola dawki - wyposażenie Tronic ( maszyna w ISOBUS).

Dzięki wzmocnionej ramie, zbiornikowi oraz zaczepowi i osi osiągnięto maksymalną pojemność 11200 ( wersje wyposażenia 9000 l oraz 11200 l) - maszyna standardowo wyposażona w elektro-hydraulicznie sterowana taśmę.

Uniwersalność maszyny przedstawia się możliwością szybkiej i prostej przebudowy maszyny – z siania nawozów na rozsiew wapna i odwrotnie. Rozsiewacz z serii ZG-TX, tak jak poprzednie modele oferuje wysokie szerokości robocze przy zachowaniu precyzji dawkowania ( do 54m szerokości roboczej przy rozsiewaniu nawozu oraz do 16 m przy rozsiewaniu wapna) Rozsiewacz oferuje doskonale znany z poprzednich modeli rozsiewaczy ( ZA-TS oraz Zg-TS) systemy wysiewu Auto-TS z trzema rodzajami tarcz wysiewających nawóz. Rozsiewacz w wersji Tronic posiada elektryczną regulację dawki, niezależnie od prędkości jazdy z 8 sekcjami roboczymi. Możliwość wykorzystania map aplikacyjnych lub sensorów N.