**Brona aktywna TORO ISOTRONIC**

TORO ISOTRONIC wprowadza nową generację elektronicznie sterowanych bron wirnikowych. Wyposażony w system ISOBUS stanowi jedną z najważniejszych innowacji w MASCHIO GASPARDO. Stworzony, aby sprostać potrzebom nowych generacji ciągników dużej mocy, opiera się na ewolucji modelu TORO RAPIDO PLUS z wieloma innowacjami mechnicznymi, strukturalnymi i elektronicznymi, które sprawiają, że jest to unikalny element wyposażenia na rynku.

Komunikacja ISOBUS pomiędzy broną wirnikową a ciągnikiem, pozwala wyświetlić wszystkie parametry pracy i obsługę hydrauliczną w sposób prosty interfejsem monitora sterującego.

• Kontrola zapotrzebowania mocy

• Monitorowanie temperatury skrzyni

   przekładniowej

• Kontrola obsługi hydrauliki

• Monitorowanie położenia kardana

• Monitorowanie wału przegubowego

• Poślizg

• Monitorowanie niewspółosiowości wału

**Uniwersalna kombinacja uprawowo-siewna OPERA 600**

Opera 600 to uniwersalny siewnik zaprojektowany przez MASCHIO GASPARDO z myślą o wysiewie kilku nasion.  Maszyna posiada 3 niezależnie regulowane sekcje - brona talerzowa, wał oponowy i sekcja wysiewająca X-FORCE. Jest to świetne połączenie uprawy, siewu i nawożenia w jednym przejeździe. Siewnik Opera 600 pozwala obniżyć koszty i skrócić czas pracy. Opera 600 pozwala znacznie skrócić czas związany z wykonywaniem czynności na polu, jednocześnie zwiększając jego wydajnosc związaną z wąskimi oknami pogodowymi. OPERA 600 została stworzona do pracy zarówno na glebie przygotowywanej konwencjonalnie jak również w systemie uprawy minimalnej.

zastosowanie brony talerzowej, redlic nawozowych talerzowych oraz wysiewających pozwala pracować oprymalnie również na glebie z dużą ilością resztek pożniwnych. Zastosowanie systemów amortyzyjących pozwala na indywidulną pracę poszczególnych układów.

**CHRONO 512**

Wielofunkcyjny kompaktowy CHRONO 500, to nowość od firmy MASCHIO GASPARDO, wzbogacająca ofertę precyzyjnych siewników do szybkiego siewu. Stworzony do pracy z prędkościami 15km/h i więcej – zapewnia najlepszą dokładność siewu w każdych warunkach zarówno na glebie uprawionej jak i w siewie w nieuprawiona glebę. Dostępny z ramą ze stałym bądź zmiennym rozstawem, Chrono 508 możliwe z 8-rzędami w rozstawie 75 lub 70cm  oraz Chrono 512 z 12 elementami i rozstawem rzędów 45 lub 50 cm z możliwością przestawienia na 8 rzędow w rozstawie 75cm.