**LD 3085**  
Lampa obrysowa dachowa



**LD 3085 –** to lampa **obrysowa narożna**, przeznaczona do montażu **na dachu kabiny**, która sprawdzi się w różnych typach pojazdów takich jak:  
-busy;  
-samochody dostawcze;  
-kabiny sypialne i spojlery;  
-maszyny rolnicze i budowlane;  
-samochody ciężarowe;  
-pojazdy specjalne.

Symetryczna konstrukcja umożliwia uniwersalny montaż (zarówno po prawej jak i po lewej stronie pojazdu)**.**

**Lampa pozycyjna przednia LD 3085.**Dzięki zastosowaniu specjalnej nakładki rozpraszającej, lampa emituje wyraźne, **białe światło neonowe**, podkreślając jej kształt, jednocześnie nie powodując zjawiska „oślepiania” pozostałych uczestników ruchu. Nowoczesny design i wysokiej jakości materiały, wykorzystane przy jej produkcji, czynią z niej produkt najwyższej klasy. Śruby montażowe zostały estetycznie zaślepione uszczelkami.

Lampa ta cechuje się **uniwersalnym napięciem 12/24 V**, niskim poborem energii (**12 V-1,1 W, 24 V-2,1 W**), wysoką klasą szczelności **IP 68** oraz zakresem temperatur pracy **od -30 st. C do +50 st. C**.

Produkt ten spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników, poszukujących niezawodnych i trwałych rozwiązań do swoich pojazdów.

**LD 3087**  
Lampa obrysowa dachowa



**LD 3087 –** to lampa **obrysowa narożna**, przeznaczona do montażu **na dachu kabiny**, która sprawdzi się w różnych typach pojazdów takich jak:  
-busy;  
-samochody dostawcze;  
-kabiny sypialne i spojlery;  
-maszyny rolnicze i budowlane;  
-samochody ciężarowe;  
-pojazdy specjalne.

Symetryczna konstrukcja umożliwia uniwersalny montaż (zarówno po prawej jak i po lewej stronie pojazdu)**.**

**Lampa obrysowa boczna LD 3087.**Dzięki zastosowaniu specjalnej nakładki rozpraszającej, lampa emituje wyraźne, **pomarańczowe światło neonowe**, podkreślając jej kształt, jednocześnie nie powodując zjawiska „oślepiania” pozostałych uczestników ruchu. Nowoczesny design i wysokiej jakości materiały, wykorzystane przy jej produkcji, czynią z niej produkt najwyższej klasy. Śruby montażowe zostały estetycznie zaślepione uszczelkami.

Lampa ta cechuje się **uniwersalnym napięciem 12/24 V**, niskim poborem energii (**12 V-1,1 W, 24 V-2,1 W**), wysoką klasą szczelności **IP 68** oraz zakresem temperatur pracy **od -30 st. C do +50 st. C**.

Produkt ten spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników, poszukujących niezawodnych i trwałych rozwiązań do swoich pojazdów.

**LD 3086**  
Lampa obrysowa dachowa



**LD 3086 –** to lampa **obrysowa narożna**, przeznaczona do montażu **na dachu kabiny**, która sprawdzi się w różnych typach pojazdów takich jak:  
-busy;  
-samochody dostawcze;  
-kabiny sypialne i spojlery;  
-maszyny rolnicze i budowlane;  
-samochody ciężarowe;  
-pojazdy specjalne.

Symetryczna konstrukcja umożliwia uniwersalny montaż (zarówno po prawej jak i po lewej stronie pojazdu)**.**

**Lampa pozycyjna tylna LD 3086.**Dzięki zastosowaniu specjalnej nakładki rozpraszającej, lampa emituje wyraźne, **czerwone światło neonowe**, podkreślając jej kształt, jednocześnie nie powodując zjawiska „oślepiania” pozostałych uczestników ruchu. Nowoczesny design i wysokiej jakości materiały, wykorzystane przy jej produkcji, czynią z niej produkt najwyższej klasy. Śruby montażowe zostały estetycznie zaślepione uszczelkami.

Lampa ta cechuje się **uniwersalnym napięciem 12/24 V**, niskim poborem energii (**12 V-1,1 W, 24 V-2,1 W**), wysoką klasą szczelności **IP 68** oraz zakresem temperatur pracy **od -30 st. C do +50 st. C**.

Produkt ten spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników, poszukujących niezawodnych i trwałych rozwiązań do swoich pojazdów.