MANITOU MLA 3-25 H WPROWADZONA DO SPRZEDAŻY 2023



BARDZO UNIWERSALNY KOMPAKT O WSZECHSTRONNYCH MOŻLIWOŚCIACH I ROZWIĄZANIACH NA RYNKU!!!

W SZCZEGÓLNOŚCI:

1. KOMPAKTOWA MASZYNA DO ZADAŃ SPECJALNYCH

* ZASTOSOWANY SILNIK NAJNOWSZEJ GENERACJI PERKINS 403J-17 SPEŁNIAJĄCY NAJNOWSZE NORMY SPALIN TIER IV / STAGE 5 - EKOLOGIA I OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA
* MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIE OLEJÓW BIODEGRADOWALNYCH - OCHRONA ŚRODOWISKA
* SZEROKOŚĆ MASZYNY W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANYCH OPON OD 1100 MM - 1380 MM - MOŻLIWOŚĆ PRACY MASZYNY W BARDZO WĄSKICH PRZESTRZENIACH - STADNINY KONI, STARE BUDYNKI ITP.
* MOŻLIWOŚĆ DOŁOŻENIA BLOKADY 100 % MECHANIZMU RÓŻNICOWEGO
* DWIE PRĘDKOŚCI JAZDY, DO 20 KM/H Z NAPĘDEM NA 4 KOŁA PRZENOSZONY ZA POŚREDNICTWEM WAŁY KARDANA
* ROZBUDOWANA HYDRAULIKA ROBOCZA - STANDARD 30 L/MIN Z MOŻLIWOŚCIĄ DOŁOŻENIA DODATKOWEJ LINII HYDRAULICZNEJ Z PRZODU I DODATKOWEJ LINII HYDRAULICZNEJ Z TYŁU, CIĄGŁEGO PRZEPŁYWU OLEJU HYDRAULICZNEGO ORAZ HYDRAULIKI PROPORCJONALNEJ - RZADKO SPOTYKANY W MAŁYCH ŁADOWARKACH PRZEGUBOWYCH O WADZE ROBOCZEJ OK 2 T - WIELOFUNKCYJNOŚĆ MASZYNY I MOŻLIWOŚĆ PRACY Z ZAAWANSOWANYM OSPRZĘTEM JAK WIERTNICA, KOPARKA ŁAŃCUCHOWA ( TRENCHER) ITP.
* MOŻLIWOŚĆ DOŁOŻENIA ZAMKÓW BEZPIECZEŃSTWA ORAZ AMORTYZACJI RAMIENIA ( RIDE CONTROL ) - BARDZO RZADKIE ROZWIĄZANIE W MAŁYCH ŁADOWARKACH PRZEGUBOWYCH - BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT PRACY.
* MOŻLIWOŚĆ DOŁOŻENIA GAZU RĘCZNEGO - PRACA Z BARDZO MAŁĄ PRĘDKOŚCIĄ I DUŻYM WYDATKIEM POMPY HYDRAULICZNEJ - PRECYZJA, BEZPIECZEŃSTWO
* ŚWIATŁA ROBOCZE I DROGOWE W TECHNOLOGII LED - BEZPIECZEŃSTWO, KOMFORT ORAZ MOŻLIWOŚĆ PRZEMIESZCZANIA SIĘ MASZYNY PO DROGACH PUBLICZNYCH

1. UNIKALNE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE I SERWISOWE

* INNOWACYJNY MODUŁ EASY LINK Z MOŻLIWOŚCIĄ ZASTOSOWANIE KLAWIATURY KODU DOSTĘPU - KONTROLA MASZYNY ( STAN TECHNICZNY, INFORMACJE O PRZEGLĄDACH I USTERKACH ) GEOLOKALIZACJA I ZARZĄDZANIE MASZYNĄ
* REWELACYJNY DOSTĘP DO KOMORY SILNIKOWEJ ORAZ GŁÓWNYCH PODZESPOŁÓW NAPĘDOWYCH I ROBOCZYCH (POMPY I PRZEKŁADNIE)
* W STANDARDZIE HYDRAULICZNE SZYBKOZŁĄCZE - BEZPIECZEŃSTWO, SZYBKOŚĆ I HIGIENA PRACY.
* INNOWACYJNY OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI, KTÓRY POZWALA NA DOSTOSOWANIE MAKSYMALNEJ PRĘDKOŚCI JAZDY DO WARUNKÓW PRACY ORAZ ZASTOSOWANEGO OSPRZĘTU

1. STANOWISKO OPERATORA





* BARDZO WYGODNA I PRZESTRONNA KABINA OTWARTA Z MOŻLIWOŚĆ PEŁNEJ/OSZKLONEJ KABINY Z OGRZEWANIEM ORAZ SIEDZENIEM PNEUMATYCZNIE AMORTYZOWANYM - BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY.
* PONADTO MASZYNA ZAWIERA SZEREG OPCJI ROLNICZYCH: AMORTYZACJA RAMIENIA ( RIDE CONTROL), ZAMKI BEZPIECZEŃSTWA, GNIAZDA ELEKTRYCZNE PRZÓD/TYŁ, OPONY ROLNICZE/BUDOWLANE/PRZEMYSŁOWE, DOSKONAŁA WIDOCZNOŚĆ NA WSZYSTKIE STRONY, FOTEL PNEUMATYCZNY, ITP.