Wystawca: MEPROZET KOŚCIAN S.A.

**Wóz asenizacyjny MAXI 2W PLUS o pojemności 18000 l**

• zbiornik o konstrukcji wcinanej

• przystosowanie do montażu aplikatora

• zbiornik stalowy cynkowany ogniowo i malowany

• wewnętrzne pierścienie wzmacniające

• dyszel regulowany hydraulicznie

• bezpiecznik nadmiarowy

• zbiornik przelewowy

• manowakuometr

• zawór bezpieczeństwa

• zawór pływakowy

• tłumik - odzyskiwacz oleju z filtrem powietrza

• rozdzielacz z tarczą

• dno tylne zamknięte

• właz tylny Ø 600 mm

• właz górny Ø 600 mm

• zaślepiony króciec boczny

• zaślepiony króciec spustowy 2''

• błotniki z tworzywa

• zasuwa hydrauliczna 6''

• złącza 6" typu PERROT

• szybkozłącze z zasuwą ręczną 6''

• hydrauliczna stopa podporowa

• zaczep kulowy

• wąż ssący 6'' (Ø 150 mm) z koszem, w dwóch odcinkach po 3m

• rurowy wskaźnik poziomu + wzierniki szklane

• instalacja elektryczno - oświetleniowa LED

• dwuprzewodowy pneumatyczny układ hamulcowy z regulatorem siły hamowania

• automatyczny hamulec postojowy

• przystosowanie zbiornika do mieszadła hydraulicznego

• rura ssąca uchylna 6'' + hydrauliczne sterowanie kompresorem

• turbonapełniacz 6''

• lampa ostrzegawcza kogut

• lampa - szperacz

• tablice ostrzegawcze, biało-czerwone oraz trójkąt odblaskowy

• skrzynka z elektrozaworami + panel sterujący

• drabina składana

• mocowanie do przewożenia stożka

• kompresor JUROP PN 140M (1000 obr/min)

• ogumienie 750/60R30,5 Nokian

• dwuosiowy zestaw kołowy z zawieszeniem hydraulicznym



Fotografia przedstawia wóz o konstrukcji wcinanej Maxi 2W Plus 18000 l z agregatem marki Betec typu M-Line o szerokości roboczej 12 m.

**Wóz asenizacyjny REXAGER HV26 o pojemności 26000 l**

* zbiornik stalowy, cynkowany ogniowo i malowany zewnętrznie farbą poliuretanową
* system rurociągów - wewnętrzny do napełniania zbiornika oraz zewnętrzny tłoczący
* falochrony – 3 szt.
* dyszel amortyzowany hydro-pneumatycznie
* właz górny serwisowy Ø 600 mm
* właz boczny serwisowy Ø 700 mm
* boczne króćce przyłączeniowe 8″
* koła Alliance 750/60 R30,5
* zestaw kołowy BPW 3-osiowy – zawieszony hydraulicznie z systemem podnoszenia osi
* elektrohydrauliczny układ wymuszenia skrętu Mobil Elektronik GMBH
* nadkola z tworzywa sztucznego
* trójpunktowy podnośnik typu TUZ marki Rexager
* układ hamulcowy marki Knorr- Bremse
* oświetlenie marki WAŚ
* układ hydrauliczny marki Bucher
* system sterowania marki Jetter
* kompresor VS marki Jurop
* pompa CPS marki Rexager
* pompa Turbo marki Rexager
* sterowanie zewnętrzne kompresorem i pompą turbo
* boczne ramie przegubowe marki Rexager
* układ centralnego smarowania marki Dropsa
* system kontroli dawki



Fotografia przedstawia wóz marki Rexager o pojemności 26 tys. l z dozownikiem marki Vogelsang typu BlackBird o szerokości roboczej 15 m.