**MCHALE FUSION VARIO ZMIENNOKOMOROWA PRASOOWIJARKA**

MCHALE ENGINEERING LTD.

Szerokość robocza 2,1 m; 5 rzędów palców podbieracza; Rozstaw palców 70 mm; Liczba noży 15; Średnica bel 0,6 do 1,68 m; Szerokość bel 1,23 m; Liczba pasów 1; System obsługi iTouch; Oś 8 szpilek; Minimalna wymagana moc 114 KM; Waga 6500 kg; Wymiary 6,3 x 2,94 x 3,3 m

**Najważniejsze rozwiązania:**

* Intuicyjny system sterowania iTouch z wbudowaną kamerą,
* Opatentowany system transferu bel,
* Podwójny napęd komory prasującej,
* Komora wyposażona w 1 pas prasujący,
* Wskaźniki wypełnienia komory,
* Pionowy pierścień owijający,
* Opuszczana podłoga Drop Floor,
* Cięcie i przytrzymywanie folii,
* Czujniki zerwania folii,
* W pełni automatyczna obsługa