**MCHALE PRO GLIDE B910 KOMBINACJA KOSZĄCA**

**MCHALE ENGINEERING LTD.**

**Szerokość koszenia 9,1 m; Szerokość pokosu 1,7 – 2,7 m; Wysokość koszenia 25-75 mm; Liczba dysków tnących 16; Liczba ostrzy 32 (2 na dysku); Prędkość dysków koszących 3200 obr./min; Waga 2100 kg; Długość transportowa 1,58m; Szerokość transportowa 2,98 m; Wysokość transportowa 4 m; Minimalna moc 112 kW; Wydajność 9,5 ha/h.**

Najważniejsze rozwiązania:

- Technologia kopiowania terenu 3D

- Centralne zawieszenie

- Samoczynna regulacja listwy tnącej

- Zakres poprzeczny listwy tnącej 17°

- Prześwit na uwrociach ponad 600 mm

- Automatyczna regulacja kąta listwy tnącej

- Ruch listwy tnącej do tyłu i do góry, jeśli spotka przeszkodę