**MCHALE FUSION 4 PLUS STAŁKOMOROWA PRASOOWIJARKA**

**MCHALE ENGINEERING LTD.**

Szerokość robocza 2,1 m; 5 rzędów palców podbieracza; Rozstaw palców 70 mm; Liczba noży 25; Średnica bel 1,25 m; Szerokość bel 1,23 m; Liczba walców w komorze 18; System obsługi ISOBUS; Owijanie w komorze folią lub siatką; Oś 8 szpilek; Minimalna wymagana moc 115 KM; Waga 5950 kg; Wymiary 5,8 x 2,76 x 3,02 m

Najważniejsze rozwiązania:

Owijanie bel folią (lub siatką) w komorze prasującej

System kontroli owijania folią

Opatentowany system przenoszenia beli,

Pionowy pierścień owijający,

Opuszczana podłoga Drop Floor,

Automatyczny system smarowania łańcuchów i łożysk,

Cięcie i przytrzymywanie folii,

Czujniki zerwania folii,

Uszczelki samoczyszczące walców,

W pełni zautomatyzowana obsługa

Podbieracz Profi Flo