**MCHALE F5500 STAŁOKOMOROWA PRASA ROLUJĄCA**

**MCHALE ENGINEERING LTD.**

Szerokość robocza 2,1 m; 5 rzędów palców podbieracza; Rozstaw palców 70 mm; Liczba noży 15; Średnica bel 1,25 m; Szerokość bel 1,23 m; Liczba walców w komorze 18; Łożyska walców 50 mm; System obsługi Wizard Plus; Oś 8 szpilek; Minimalna wymagana moc 90 KM; Waga 3500 kg; Wymiary 4,05 x 2,58 x 2,45 m

Najważniejsze rozwiązania:

Pełnowalcowa komora prasująca

System opuszczanej podłogi Drop Floor,

System nakładania siatki Vario,

Rotor podający w kształcie gwiazdy,

2,1 - metrowy galwanizowany podbieracz,

System progresywnego smarowania

Hydrauliczna blokada tylnej klapy;

Uszczelki samoczyszczące walców

Standardowe ogumienie 500/50-22,5