**Firma ROLMECH prezentuje przyczepę samozbierającą Pottinger Jumbo 740 DB:**

**Przyczepa samozbierająca Pottinger Jumbo 7450 DB** to maszyna o pojemności 45m3 wyposażona w walce dozujące gwarantujące równomierny rozładunek masy. Przyczepa posiada hydropneumatyczne zawieszenie tandem z ogumieniem 30.5 cala o szerokości 800mm zapewniające stabilność w każdych warunkach.

Podbieracz maszyny ma szerokość 2,3m i jest napędzany hydraulicznie. Idealny zbiór pokosów gwarantują w nim takie rozwiązania jak wachliwe zawieszenie, hydrauliczne odciążenie oraz dodatkowa rolka kopiująca wspomagająca skrętne koła. Do transportu sieczki z kukurydzy natomiast podbieracz można szybko zdemontować zwiększając w ten sposób prześwit a co za tym idzie komfort pracy.

System tnący składa się z rotora o średnicy 850mm oraz 48 noży zapewniających długość cięcia nawet do 34mm. Codzienną obsługę maszyny ułatwia wychylna belka nożowa.

Inteligentna przednia ściana załadunkowa pochylona do przodu zwiększa pojemność przyczepy o 4,3m3 w porównaniu do poprzedniej generacji przyczep Jumbo. Poza tym zasada działania tej ściany pozwala uzyskać bezkonkurencyjny w tej klasie maszyn stopień zagęszczenia nawet ponad 400kg/m3.

Chcąc uzyskać jeszcze lepsze cięcie zielonki firma Pottinger wprowadziła obok omawianej przyczepy model 8450 dysponujący aż 65 nożami i umożliwiający uzyskanie paszy o długości 25mm, co stawia tę maszynę pod względem jakości rozdrobnienia na poziomie sieczkarni samobieżnych przy znacznie przystępniejszych kosztach eksploatacji