1. **Zgrabiarka LINER 1800 TWIN**
2. Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Roltex Sp. z o.o.
   1. Szerokość robocza 7,45 do 8,40
   2. Zawieszenie pałąka na cięgłach dolnych, kat. II
   3. Napęd 540 obr./min
   4. 2 wirniki zgrabiarki o średnicy 3,50 m każdy
   5. 12 ramion zębów na wirniku
   6. 4 podwójne sprężyste zęby na ramieniu zębów
   7. Zęby do kiszonki CLAAS Ø 9,5 mm, podniesione o 10° na dole
   8. Ramiona zębów PROFIX:
      1. Podwójne ścianki ze zintegrowanym miejscem ugięcia zabezpieczającego
      2. Łącznik wtykowy z uzębieniem wielokrotnym
      3. Zabezpieczenie pałąkami PROFIX
      4. Możliwość bez narzędziowej wymiany
3. Model ten ma wszechstronne zastosowanie: szerokość robocza 7,45 m przy odkładaniu jednego pokosu oraz 8,40 m przy odkładaniu dwóch pokosów. Funkcja TWIN umożliwia elastyczne dopasowanie do różnych warunków. Dzięki składaniu obu pojedynczych pokosów można ułożyć jeden duży pokos dla sieczkarni lub pras wielkogabarytowych. Opcjonalnie można również składać dwa mniejsze pokosy w przypadku pokosów nocnych, małych przyczep samozaładowczych, pras zwijających lub dużych ilości paszy.

**Ciągnik CLAAS ARION 450**

* Ciągnik o mocy 135 KM, udźwig TUZ 5,75 t oraz 3 prędkosciami WOM w tym prędkość ECO.
* Rozstaw osi 2,52 m i masa własna 5,2 t
* Wydajność układu hydraulicznego może osiągać nawet 150 l/min