1. Zmiennokomorowa prasa zwijająca **VARIANT 560RC**
2. Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Roltex Sp. z o.o.
   1. Szerokość podbieracza: 2,10
   2. Koła kopiujące podbieracza: Skrętne
   3. System podawania ROTO CUT: Rotor tnący, czteroramienny, opuszczana podłoga cięcia
   4. Ilość noży: 14 indywidualnie zabezpieczonych
   5. Ilość pasów: 4 bezkońcowe pasy
   6. Średnica beli: 0,90 - 1,60 m
   7. System owijania: Wiązanie siatką XW
   8. Terminal sterujący: ISOBUS CEMIS 700
   9. Ogumienie: 500/50-17
3. Prasa zwijająca VARIANT to prawdziwy tytan pracy. Przekonuje wysoka wydajnością, długą trwałością i prostotą obsługi. A także inteligentnymi pomysłami, które wprawdzie nie wyręczają w ciężkiej pracy, ale sprawiają, że staje się łatwiejsza.

Oprócz indywidualnych mocnych stron, wszystkie modele VARIANT mają wspólne decydujące zalety:

* SMART DENSITY dla idealnego kształtu balotów
* SMART DENSITY dla miękkiego rdzenia w sianie
* SMART DENSITY dla niezawodnej pracy pasów
* Duża masa balotów
* 100% wprawienie balotu w ruch w każdych warunkach żniw dzięki aktywnemu rotorowi
* Możliwość regulacji średnicy balotu (1,60 m lub 1,80 m)
* Innowacyjny miękki rdzeń dostosowany do indywidualnych potrzeb
* Nowy, opatentowany system wiązania z blachą wprowadzającą siatkę z rozwiązaniami CLAAS Covered lub CLAAS Covered XW
* Odkładanie balotu w ciągu 6 sekund
* Optymalny przepływ materiału przez podbieracz do rotora
* Seryjne przyłącze ISOBUS

**Ciągnik CLAAS ARION 630 CMATIC**

* Ciągnik o mocy 165 KM z nowoczesną przekładnią bezstopniową CMATIC. Operator wybiera prędkość a ciągnik sam dobiera przełożenie i obroty silnika, bez szarpnięć.
* Udźwgi TUZ wynosi 8 ton, posiada 4 prędkości WOM.
* Wydajność układu hydraulicznego to 150 l.min
* Rozstaw osi 2,82 m, masa własna 8,200 kg przy rozłożeniu masy 50/50