1. Sieczkarnia samojezdna CLAAS JAGUAR 940
2. Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Roltex Sp. z o.o.
3. JAGUAR 940 to sieczkarnia samojezdna o mocy 530 KM. Współpracuje z podbieraczem pokosów PU 300, o szerokości roboczej 3 m.
4. Cechy charakterystyczne serii JAGUAR 900:

- hydrauliczny zgniot wstępny dopasowany automatycznie do wszystkich warunków zbioru

- bęben tnący V-MAX, konstrukcja modułowa, nóż przykręcany za pomocą dwóch śrub, nóż nie wymaga specjalnego ustawienia, szeroka oferta bębnów tnących

- automatyczne regulowane dno bębna, zapewniające wysoki komfort

- szeroka oferta zgniataczy: MCC SHREDLAGE, MCC MAX, MCC CLASSIC.

- automatyczny system załadunku AUTO FILL (boczny i tylny)

- CRUISE PILOT – system automatycznej regulacji prędkości jazdy

- CEMOS AUTO PERFORMANCE – większa wydajność oraz niższe zużycie paliwa

- DYNAMIC POWER – system zarządzania mocą silnika, powala na oszczędność paliwa

- komfortowa kabina z łatwą i intuicyjną obsługą przez terminal CEBIS

- system dozowania środków zakiszających

- aplikacja ułatwiająca dozowanie środków

- system TELEMATICS

- dostępny układ jazdy TERRA TARC z podwoziem gąsienicowym

- dostępny system prowadzenie AUTO PILOT lub GPS