1. Nazwa, marka i typ maszyny

Kosiarka czołowa Talex Fast Cut 300

2. Wystawca pełna nazwa firmy. Talex

3. Podstawowe dane techniczne i eksploatacyjne maszyny (np. szerokość robocza lub szerokość podbieracza, pojemność skrzyni ładunkowej, średnica i szerokość bel, zalecana prędkość robocza, wydajność eksploatacyjna).  
  
Dane techniczne:

Typ kosiarki FAST CUT 300

Liczba dysków/noży 7/14

Waga [kg] 960

Szerokość koszenia [m] 3,00

Szerokość pokosu [m] 1,35-1,65

Zapotrzebowanie mocy [KM] 80

Wydajność robocza [ha/h] ok 3,5

Prędkość obrotowa WOM [obr/min] 1000.

4. Najważniejsze, oryginalne rozwiązania konstrukcyjne maszyny, wyróżniające ją od innych podobnych rozwiązań obecnych na rynku (podać w punktach). Wraz z opisem maszyny można dostarczyć krótki opis współpracującego ciągnika.

* Kosiarka czołowa Fast Cut 300 to maszyna o szerokości roboczej wynoszącej 3m.
* Maszyna skonstruowana została na zawieszeniu wleczonym dzięki temu bardzo dobrze kopiuje teren i perfekcyjnie dokasza łąkę.
* Listwa tnąca stanowiąca serce kosiarki posiada szereg zabezpieczeń chroniących ją przed uszkodzeniami, ponadto każdy z dysków jest dodatkowo zabezpieczony przeciwprzeciążeniowo.
* Maszyna wyposażona jest w szybką wymienę noży.

1. Nazwa, marka i typ maszyny

Kosiarka boczna Talex Opti Cut 280

2. Wystawca pełna nazwa firmy. Talex

3. Podstawowe dane techniczne i eksploatacyjne maszyny (np. szerokość robocza lub szerokość podbieracza, pojemność skrzyni ładunkowej, średnica i szerokość bel, zalecana prędkość robocza, wydajność eksploatacyjna).  
  
Dane techniczne:

Szerokość koszenia 2,8m

Zapotrzebowanie mocy (KM) 60

Ilość noży 14

Prędkość obrotowa WOM (obr/min) 540

Masa 563

Wał przekaźnika mocy 460Nm

Wydajność robocza [ha/h] 3

Kategoria zaczepu II lub III

4. Najważniejsze, oryginalne rozwiązania konstrukcyjne maszyny, wyróżniające ją od innych podobnych rozwiązań obecnych na rynku (podać w punktach). Wraz z opisem maszyny można dostarczyć krótki opis współpracującego ciągnika.

* Kosiarka dyskowa Opti Cut 280 to maszyna o szerokości roboczej 2,8m.
* Maszyna wyposażona jest we włoską firmę Comer i posada zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe na każdym z dysków.
* Listwa posiada także szybką wymianę noża.
* Kosiarkę można doposażyć w zgarniacze pokosu pojedyncze oraz podwójne zwężający nam szerokość pokosu do 130 cm.