1. **SPIDER 1300|12 T HD, marka SIP, PRZTRZĄSACZ KARUZELOWY**
2. **Wanicki Agro (Wanicki Serwis Sp. z o.o.)**

Wytrzymała i niezawodna konstrukcja, połączona z innowacyjną konstrukcją rotorów, zapewnia równomierny rozrzut i przerzucanie pokosu bez uszkodzenia darni. Przy dużej szerokości roboczej oferuje maksymalną wydajność i oszczędność energii.

1. Szerokość robocza (m) 12.90
2. Liczba rotorów (szt.) 12
3. Liczba zębów sprężynowych na rotor (szt.) 6
4. Waga (kg) 3270
5. Wymagana moc ciągnika (KW/KM) 53/70
6. Wydajność (ha/h) 19.00

Ciągnik współpracujący podczas przejazdu to John Deere serii 6M.