1. **SILVERCUT 300 F, marka SIP** Kosiarka czołowa + **SILVERCUT DISC 900 C** Zestaw kosiarek – tylnych (motyl),
2. **Wanicki Agro (Wanicki Serwis Sp. z o.o.)**

Silvercut 300F:

1. Szerokość robocza (m) 3.0
2. Liczba dysków (szt.) 7
3. Liczba noży (szt.) 14
4. Wymagana moc ciągnika (KW/KM) 46/61
5. Wydajność (ha/h) 3.50
6. Szybka wymiana noży
7. Silvercut Disc 900 C:

hydro-pneumatyczne zawieszenie (HPS), ochrona dyski (DDSS), szybka wymiana noży (QCS), hydrauliczna stabilizacja kosiarki, ochrona przeciw kolizję mechaniczna (CSS), wałek WOM na 1000 obr./min. TUZ kat. II & III.

- szerokość robocza: 8,55/8,95 m

- liczba dysków: 16 (2 x 8)

- liczba ostrzy: 32

Ciągnik współpracujący podczas przejazdu to John Deere 6155M.