Wał dogniatający Inter-Tech o szerokości 3 m jest wyposażony w 12 pierścieni mających zapewnić dobre i równomierne zagęszczenie dogniatanego materiału. Stosowanie wału dogniatającego zmniejsza czas pracy oraz zużycie paliwa, za czym idą niższe koszty oraz wyższa jakość uzyskanej kiszonki. Waga przed napełnieniem to ok. 2200 kg, zaś po napełnieniu wodą, masa może się zwiększyć nawet do 3200 kg. Może być wyposażony w dodatkowy wał z kołami służący do dogniatania i formowania boków pryzmy. Regulacja „góra” „dół” odbywa się za pomocą siłownika hydraulicznego. Wał w standardzie posiada stopy podporowe oraz tylny zaczep TUZ.