**MCHALE 991BE OWIJARKA SAMOZAŁADOWCZA**

**MCHALE ENGINEERING LTD.**

Długość transportowa 5,7 m

Szerokość transportowa 2,45 m

Wysokość transportowa 2,46 m

Waga (bez ładunku) 1870 kg

Rozmiary bel 1 – 1,52m

1 dozownik folii 750mm

Naciąg folii 70%

Prędkość owijania do 30 obr./min.

Udźwig przy 170 barach: 1100 kg

Sterowanie automatyczne

Sterownik Expert Plus

Oś 6 szpilek

Minimalna wymagana moc 47KM

**Najważniejsze rozwiązania:**

* Sterowanie w pełni automatyczne
* Owijanie do 60 bel na godzinę
* Opatentowany system wyładunku bel
* Stół owijający składa się z 4 wytrzymałych pasów
* Ramię załadowcze wzmocnione stalową rurą
* Wytrzymała przekładnia
* Automatyczne czujniki zerwania folii
* Stawiacz bel w standardzie
* Opcjonalny zestaw do zdalnego sterowania (pilot)